Dieses Ausbauprotokoll ist zusammen mit dem Zähler der prüfenden Stelle einzureichen.
	Einbauort des Messgerätes
	Gasversorger/Messstellenbetreiber

	[bookmark: Name]Name:      
	Firma:      

	Straße, Hausnummer:      
	[bookmark: StraßeundHausnummer]Straße, Hausnummer:      

	[bookmark: PLZOrt]PLZ/Ort:      
	[bookmark: PLZundOrt]PLZ/Ort:      

	Telefon:      
	Telefon:      

	Einbaustelle (Keller, Wirtschaftsraum etc.):
	E-Mail:      

	[bookmark: Einbaustelle]     
	Service/Ausbauunternehmer

	Dauerhaftes Temperaturverhältnis bei der
	[bookmark: Firma]Firma:      

	Verwendung an dieser Einbaustelle:
	[bookmark: Adresse]Adresse:      

	[bookmark: Kontrollkästchen28]Temperatur > 15 °C	|_|
	[bookmark: NamedesMonteurs]Monteur (Name):      

	[bookmark: Kontrollkästchen29]Temperatur ≤ 15 °C	|_|
	[bookmark: Telefon]Telefon:      

	[bookmark: Kontrollkästchen7][bookmark: Kontrollkästchen8]|_| frei zugänglich	|_| verschlossen
	[bookmark: EMail]E-Mail:      



	Messgerätedaten und Ausführung

	[bookmark: Kontrollkästchen9][bookmark: Kontrollkästchen10]Verwendung als |_| Wohnungsgaszähler |_| Hausgaszähler



	[bookmark: Hersteller]Hersteller:      
	[bookmark: Identifikationsnr]Identifikation/Fabriknummer:      

	[bookmark: TypBauart]Typ/Bauart:      
Zählergröße: (G 2,5/G 4/G 6
	[bookmark: Eigentumsnr]Eigentumsnummer:      

	[bookmark: Qmax]Qmax:	      m³/h
	[bookmark: Qmin]Qmin:	      m³/h

	[bookmark: V]V:	      dm³
	[bookmark: tm]tm:	      °C

	[bookmark: tg]tg:	      °C
	[bookmark: tbundtsp]tb/tsp:	      °C

	[bookmark: Zulassungszeichen1o][bookmark: Zulassungszeichen2o]Zulassungszeichen:	     		     
[bookmark: Zulassungszeichen1u][bookmark: Zulassungszeichen2u]		     		     
	Konformitätsbescheinigungs-
[bookmark: Konformitätsbnr]nummer:      

	[bookmark: Eichkennzeichen]Eichkennzeichen:		     
(Jahr der Eichung)
	[bookmark: Konformitätskennz]Konformitätskennzeichnung:      



	Plausibilitätskontrolle vor Ausbau des Zählers

	[bookmark: Kontrollkästchen12][bookmark: Kontrollkästchen13]Gasabnahme an der Verbrauchsstelle	→ Zählwerksfortschritt:	|_| ja	|_| nein

	Gasleitung geschlossen			→ Zählwerksstillstand: 	|_| ja	|_| nein

	[bookmark: Einlaufstrecke][bookmark: Auslaufstrecke]Länge der geraden Einlaufstrecke1:       cm/m bzw. Auslaufstrecke1:       cm/m







_________________________
1 Länge der ungestörten geraden Rohrleitungsstrecken vor bzw. hinter dem Gaszähler
[image: ]
LANDESEICHAMT SACHSEN-ANHALT

Ausbauprotokoll für einen Gaszähler


Landeseichamt Sachsen-Anhalt, Merseburger Straße 1/3, 06112 Halle (Saale) 				      (Stand 07.26)
Telefon (0345) 2111-3          Telefax (0345) 2111-499          E-Mail:  post@leahal.mw.sachsen-anhalt.de		       
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	vorhandene Benutzersicherung bzw. Sicherungszeichen vor Ausbau
	Zählerstand

	[bookmark: Kontrollkästchen24][bookmark: Kontrollkästchen25]Anschlusssicherung gegen Ausbau an Verschraubung vorhanden?	|_| ja	|_| nein
Kenn- und/oder Sicherungszeichen beschädigt?			|_| ja	|_| nein
	[bookmark: Zählerausbaustand]Zählerausbaustand:       m³
(Nachkommastellen sind vollständig anzugeben!)



	beigefügte Unterlagen:

	Dokumentation der Einbausituation mittels aussagekräftiger Fotos. Alle Details der Einbausituation und des Messgeräts müssen erkennbar sein!
· Gesamtansicht der Einbausituation
· Zählertypenschild
· Zählerstand
[bookmark: AnzahlFotos]Anzahl der Fotos:      
Die Fotos sind entweder als Anlage (in Papierform) mit dem Zähler mitzugeben oder per E-Mail an die prüfende Stelle zu senden.

	[bookmark: AusbaudatumZähler]Ausbaudatum des Zählers:      




[bookmark: Datum][bookmark: NameMonteur]     							     
Datum		Unterschrift des Monteurs		Name des Monteurs in Druckbuchstaben
Hinweise zum Ausbau und Transport
Die folgenden Hinweise sind von der den Ausbau und Transport durchführenden Person zu beachten:
1. Dokumentation der Einbausituation durch Fotos vor Beginn erstellen.
2. Keine Veränderungen am Messgerät/Einbauort vornehmen.
3. Am Einbauort feststellbare ungünstige Einflüsse und Betriebsbedingungen, die einen Einfluss auf das Messergebnis des Messgerätes haben könnten, sind im Ausbauprotokoll zu dokumentieren.
4. Auf Verletzungen der Kenn- und/oder Sicherungszeichen am Messgerät achten und im Ausbauprotokoll dokumentieren. Die beim Ausbau entfernten Benutzersicherungen bzw. Sicherungszeichen sind der prüfenden Stelle vorzulegen.
5. Unmittelbar nach dem Ausbau aus dem Netz sind die Anschlussstutzen des Messgerätes dicht zu verschließen und dieses ist umgehend an die prüfende Stelle zu liefern.
6. Das Messgerät ist besonders schonend zu behandeln und darf keinen übermäßigen Transportbelastungen ausgesetzt werden.
7. Das Messgerät ist nach dem Ausbau möglichst bei Raumtemperatur zu lagern.
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